Detta är en översikt över det senast upphandlade sortimentet. I första hand förskrivs en rekonditionerad eldriven rullstol, om inte medicinska eller andra särskilda skäl föreligger. En rekonditionerad eldriven rullstol kan vara av en tidigare modell som inte finns med här.

|  |  |
| --- | --- |
| **Klass A1**  Real 6100 Plus  Mercado Medic AB |  |
| Leverantörens hemsida | [www.mercado.se](http://www.mercado.se) |
| Sitsstorlek | 33x35-48x53 cm. Flera varianter av sitsar finns, se leverantörens hemsida |
| Sitthöjd | Elektriskt reglerbar 48-76 cm alt 40-60 cm |
| Ryggstorlek | 30x34-46x43 cm. Flera varianter av ryggstöd finns, se leverantörens hemsida |
| Chassiets totalbredd/-längd | 57 cm/79,5 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 135 kg/  76 kg |
| Hindertagning | 4 cm |
| Hastighet | 4,5 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Eldriven rullstol avsedd endast för inomhusbruk, ej godkänd för transporter. Det finns många anpassningsmöjligheter och tillbehör.  Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B1**  Q300 M Mini | C:\Users\hudmar\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\70E71BA4.tmp |
| Leverantörens hemsida | www.sunrisemedical.se |
| Sitsstorlek | Bredd 38,5 cm – 51 cm. Djup 41 cm -56 cm |
| Sitthöjd | 41 cm – 49 cm |
| Ryggbredd | 38,5 cm -51 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 52 cm/ 106 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 136 kg/  103 kg |
| Hindertagning | 7 cm |
| Hastighet | 8 km/h |
| Lutning | 6° |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elektrisk sitsvinkel ingår. Manuellt reglerbar rygg- och benvinkel. Rygg avtagbar för transport. Centrummonterat benstöd. Passar för kombinerat inomhus/utomhusbruk. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B2**  M3 Enkel | C:\Users\cleand\Pictures\a487ebe8-8a22-4914-8517-87d5cc22140b.jfif |
| Leverantörens hemsida | www.permobil.se |
| Sittbredd | 42-57 cm |
| Sittdjup | 37-57 cm |
| Sitthöjd | 45 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 62 cm/108 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 150 kg  174 kg |
| Hindertagning | 8 cm |
| Lutning | 9° |
| Hastighet | 10 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Rygg- och benvinkling manuellt reglerbar. En fast sitthöjd. Elreglerad sitsvinkling som std. Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk.  Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B3**  F3 Corpus  Permobil AB | H:\Mina bilder\F3_Corpus1.JPG |
| Leverantörens hemsida | [www.permobil.se](http://www.permobil.se) |
| Sittbredd | 42-57 cm |
| Sittdjup | 37-57 cm |
| Sitthöjd | Elektriskt reglerbar 45-75 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 61 cm/101,5 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 150 kg/  175 kg |
| Hindertagning | 6 cm |
| Lutning | 10° |
| Hastighet | 10 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, för avancerat sittande. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B3**  M3 Corpus  Permobil AB | H:\Mina bilder\principale.JPG |
| Leverantörens hemsida | [www.permobil.se](http://www.permobil.se) |
| Sittbredd | 42-57 cm |
| Sittdjup | 37-57 cm |
| Sitthöjd | Elektriskt reglerbar 45-75 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 62 cm/108 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 150 kg/  183 kg |
| Hindertagning | 8 cm |
| Lutning | 9° |
| Hastighet | 10 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, för avancerat sittande. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B4**  F5 Corpus  Permobil AB |  |
| Leverantörens hemsida | [www.permobil.se](http://www.permobil.se) |
| Sittbredd | 42-57 cm |
| Sittdjup | 37-57 cm |
| Sitthöjd | Elektriskt reglerbar 45-80 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 65 cm/114 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 150 kg/  186 kg |
| Hindertagning | 6,5 cm |
| Lutning | 10° |
| Hastighet | 12 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B Stå**  F5 Corpus VS  Permobil AB | H:\Mina bilder\F5_Corpus_VS1.JPG |
| Leverantörens hemsida | [www.permobil.se](http://www.permobil.se) |
| Sittbredd | 42-57 cm |
| Sittdjup | 37-57 cm |
| Sitthöjd | Elektriskt reglerbar 45-80 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 63 cm/117 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 136 kg/  206 kg |
| Hindertagning | 7,5 cm |
| Lutning | 10° |
| Hastighet | 12 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B Stå**  iChair Sky  LB Medical AB | Infoga bild |
| Leverantörens hemsida | www.lbmedical.se |
| Sittbredd | 43/48 cm |
| Sittdjup | 40-52,5 cm |
| Sitthöjd | 45/48,5/52 cm, elektrisk lyft höjer 20 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 64 cm/  109,5 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 140 kg/  173 kg |
| Hindertagning | 6 cm |
| Lutning | 8° |
| Hastighet | 10 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass B5**  Orion Metro  Invacare AB |  |
| Leverantörens hemsida | [www.invacare.se](http://www.invacare.se) |
| Sittbredd | 51 cm |
| Sittdjup | 47 cm |
| Sitthöjd | 44-51,5 cm, fasta lägen |
| Chassiets totalbredd/-längd | 66 cm/127 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 136 kg/  103 kg |
| Hindertagning | 8 cm |
| Lutning | 10° |
| Körsträcka | 54 km |
| Hastighet | 10 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Få anpassningsmöjligheter och tillbehör. Går att beställa via webSesam |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass C1**  X850 Corpus 3G  Permobil AB | H:\Mina bilder\X850_Corpus_3G.JPG |
| Leverantörens hemsida | [www.permobil.se](http://www.permobil.se) |
| Sittbredd | 42-57 cm |
| Sittdjup | 37-57 cm |
| Sitthöjd | 54 cm, med elsitslyft 54-74 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 72 cm/126-146 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 136 kg/  203 kg |
| Hindertagning | 11 cm |
| Lutning | 15°, på skrå 12° |
| Körsträcka | 35-45 km |
| Hastighet | 15 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elrullstol avsedd för utomhusbruk, längdjusterbart chassi. Goda anpassningsmöjligheter för sittande. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass C1**  Optimus 2  LB Medical AB | https://www.lbmedical.se/innehall/uploads/2014/05/Optimus2.jpg |
| Leverantörens hemsida | [www.lbmedical.se](http://www.lbmedical.se) |
| Sittbredd | 43 eller 48 cm |
| Sittdjup | 40-56 cm |
| Sitthöjd | 50 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 68 cm/116 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 150 kg/ 112 kg |
| Hindertagning | 11 cm |
| Lutning | 10° |
| Körsträcka | 40 km om man kör i 10 km/h |
| Hastighet | 10 km/h (15 km/h=max brukarvikt 120 kg) |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass C1**  Minicrosser X1 Joy  Minicrosser AB | https://cdn.hjm.aws.inera.se/211ecfb9-f21e-4c0d-992b-8b5825795352/046adf75-7858-456c-9c0e-23e6e66c8640/mc_x_joy_10703_570x570px.jpeg |
| Leverantörens hemsida | [www.minicrosser.se](http://www.minicrosser.se) |
| Sittbredd | 40-70 med 5 cm intervall upp till sb 50, sedan 10 cm |
| Sittdjup | Ergo 2 32-55 cm |
| Sitthöjd | Ergo 2 43-53 cm |
| Chassiets totalbredd/-längd | 66 cm/142 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 150 kg/  158 kg |
| Hindertagning | 11 cm |
| Lutning | 12° |
| Körsträcka | 35 km |
| Hastighet | 13 km/h |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elrullstol avsedd för utomhusbruk, joystickstyrd. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass C2**  Sterling Elite 2 Plus  Sunrise Medical AB | Sterling Elite2 Plus Scooter |
| Leverantörens hemsida | [www.sunrisemedical.se](http://www.sunrisemedical.se) |
| Sittbredd | 47,5 cm |
| Sittdjup | 46 cm |
| Sitthöjd | 44-54 cm |
| Totalbredd/-längd | 65 cm/139 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 175 kg/  140 kg |
| Hindertagning | 10 cm |
| Lutning | 15° |
| Körsträcka | 30 km |
| Hastighet | 10 km/h (15 km/h) |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Små anpassningsmöjligheter och få tillbehör. Går att beställa via webSesam. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Klass C3**  Minicrosser X1  Minicrosser AB | H:\Mina bilder\mc_x_3w_10691_570x570px.jpg |
| Leverantörens hemsida | [www.minicrosser.se](http://www.minicrosser.se) |
| Sittbredd | 40-70 med 5 cm intervall upp till sb 50, sedan 10 cm |
| Sittdjup | Ergo 2 32-55 cm |
| Sitthöjd | Ergo 2 43-53 cm |
| Totalbredd/-längd | 65 cm/134 cm |
| Max brukarvikt/  Vikt på elrullstol | 175 kg/  151 kg |
| Hindertagning | 11 cm |
| Lutning | 13° |
| Körsträcka | 30 km |
| Hastighet | 10 km/h (15 km/h) |
| Tillbehör | Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida |
| Allmänt | Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Stora anpassningsmöjligheter och stort utbud på tillbehör. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |